// MaRoot.txt
//  Masimo Radical7 and Root用データ収集モジュール

// 設定項目は必ず１行で記載してください
// '//' 以降はコメントとして無視されます
// 改行あるいは空白だけの行も無視されます

// このファイルによる設定で，数値データとしてpaperChartに送信されます．
// （バイタル欄でマウスオーバーすると 測定値がポップアップされます）
// バイタル欄にデータをプロットするためには
//  parcnf.txt の parameters 内で シンボル を定義し(必須です)，
//  abscissa 内の period_duration で，表示する周期と区間を指定する必要があります
// parcnf.txt の記載方法は，マニュアル「設定ファイルの書き方」を参考にしてください

// 質問や要望は admin@paperchart.net までお願いします

// Masimo Root 本体からは，メーカーの用意する USB-シリアル変換アダプタ
// 接続はストレートケーブル
// USB-シリアルアダプタにはジェンダーチェンジャーが必要

//Startup=Show

port=COM3		// 使用するシリアルポート．dircnf.txt の port=指定が優先されます
baud=115200		// 通信に使用するBaudRate．デフォルトは 921600
//baud=921600		// 通信に使用するBaudRate．921600(*), 230400, 115200, 57600, 38400, 19200, 9600

// ASCII 1 で出力される項目と 対応する paperChartの項目名,単位コード
// マッピング情報は
//   測定項目=paperChartでの項目名，単位(コード)

SPO2=SpO<sub>2</sub>,0x0220
BPM=PR,0x0aa0
PI=Pi,0x0200
SPHB=Sp<sub>Hb</sub>,0x0840
SPOC=Sp<sub>OC</sub>,0x1912
PVI=PVi,0x0200
ORI=ORi,0x0200
RR=RRa,0x0ae0
//EXC,0800000
//EXC1,00000000
//EXC2,00000000
//ACSEXC,00000000
eegPSI=PSi,0x0200
eegEMG=EMG,0x0220
eegSR=SR,0x0200
eegSEFL=SEF<sub>L</sub>,0x09c0
eegSEFR=SEF<sub>R</sub>,0x09c0
eegARTF=ARTF,0x0220
//eegEXC,00000080
o3rSO2_1=rSO<sub>2</sub>L,0x0220
o3deltaSpO2_1=⊿SpO<sub>2</sub>L,0x0220
o3AUC_1=AUC<sub>L</sub>,0x0200
//o3ALARM_1,00000000
//o3EXC_1,00002000
o3rSO2_2=rSO<sub>2</sub>R,0x0220
o3deltaSpO2_2=⊿SpO<sub>2</sub>R,0x0220
o3AUC_2=AUC<sub>R</sub>,0x0200
//o3ALARM_2,00000000
//o3EXC_2,00002000
