/////////////////////////////////////////////
//
//  Draeger社ハートモニタ Infinity シリーズ用 (中身はSiemens)
//
//  Draeger社麻酔器 Fabius などとは通信方式が異なります．
//

rs232c_port = com1: ;
// 以下の条件は固定のため設定不要
// baud rate = 19200
// byte length = 8
// stop bit = 1
// no parity

param
{

//  名前   = ﾊﾟﾗﾒｰﾀｺｰﾄﾞ(16進)と単位
// ??_s ： systolic
// ??_d ： diastolic
// ??_m ： mean
// 末尾の"*"は間歇測定

    HR     = 01 /min ;
    PR     = 65 /min ;
    PVC    = 04 /min ;
    STx    = c0 mm ;
    STi    = c1 mm ;
    STii   = c2 mm ;
    STiii  = c3 mm ;
    STaVL  = c4 mm ;
    STaVR  = c5 mm ;
    STaVF  = c6 mm ;
    ART_s  = 20 mmHg ;
    ART_d  = 21 mmHg ;
    ART_m  = 22 mmHg ;
    PAP_s  = 23 mmHg ;
    PAP_d  = 24 mmHg ;
    PAP_m  = 25 mmHg ;
    LAP    = 2c mmHg ;
    CVP    = 2e mmHg ;
    ICP    = 2f mmHg ;
    p1_s   = 31 mmHg ;
    p1_d   = 32 mmHg ;
    p1_m   = 33 mmHg ;
    p2_s   = 34 mmHg ;
    p2_d   = 35 mmHg ;
    p2_m   = 36 mmHg ;
    NBP_s  = 5b mmHg * ;
    NBP_d  = 5c mmHg * ;
    NBP_m  = 5d mmHg * ;
    PAWP   = 5e mmHg * ;
    SpO2   = 64 % ;
    SvO2   = d0 % ;
    T      = 80 ﾟC ;
    T1     = 81 ﾟC ;
    T2     = 82 ﾟC ;
    CO     = 8b L/min * ; //CO
    CO     = 8c L/min * ; //SVO2
    CCO    = 8d L/min ;   //SVO2

    TVex   = 72 ml ;    //vent
    PAWmax = 77 cmH2O ; //vent
    PAWmin = 78 cmH2O ; //vent
    PPEEP  = 7a cmH2O ; //vent
    RRspir = 79 /min ;  //vent
    RR     = 66 /min ;  //co2
    imCO2  = 95 mmHg ;  //co2
    etCO2  = 96 mmHg ;  //co2
    etCO2  = 67 mmHg ;  //mgm
    RRCO2  = 68 /min ;  //mgm
    imCO2  = 69 mmHg ;  //mgm
    imO2   = 91 % ;     //mgm
    etO2   = 93 % ;     //mgm
    inN2O  = 9a % ;     //mgm
    etN2O  = 9b % ;     //mgm
    inSEV  = a3 % ;     //mgm
    etSEV  = a4 % ;     //mgm
    inISO  = ac % ;     //mgm
    etISO  = ad % ;     //mgm

    BIS    = 19 "";     //BIS
    BSR    = 1c % ;     //BIS
    SEF    = 1d Hz ;    //BIS
    totPOW = 1e dB ;    //BIS
}

///////////////// ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ /////////////////

err_success = 5
              "ﾊｰﾄﾓﾆﾀとの通信が回復しました．";

err_silent = 300
             "ﾊｰﾄﾓﾆﾀと通信ができません"
             ""
             "ﾊｰﾄﾓﾆﾀの電源は入っていますか？"
             "通信線は外れていませんか？"
             "あるいはRS232/USB変換機が電気メスのノイズ"
             "などでフリーズしているかもしれません．"
             ""
             "ﾊｰﾄﾓﾆﾀの電源が入っていて，通信線も"
             "つながっているのに，通信できないときは，"
             "「ご案内とﾍﾙﾌﾟ」の「強制終了⇒再開準備」を"
             "実行してみてください．"
             ""
             "それでもだめな場合は，申し訳ありませんが，"
             "断線その他の，どこかの故障です．";

err_jummy = 30
            "通信エラーの頻度が規定の値を超えています．"
            ""
            "通信ケーブルが断線しかかっているか，または"
            "電磁気ノイズが多すぎて通信に支障をきたして"
            "います．"
            ""
            "ノイズ対策またはケーブルの交換をお願いします．";

err_comm = 0
           "infinity.txt指定のrs232c_portを開く事が出来ません．"
           "使用説明書のRS232/USB変換機の項をお読みください．"
           "現在の構成で利用可能なRS232Cポートは"
           "ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ⇒ｼｽﾃﾑ⇒ﾃﾞﾊﾞｲｽﾏﾈｰｼﾞｬ⇒ﾎﾟｰﾄ(COM/LPT)で"
           "お確かめください";

err_first = 100
            "Draeger社ﾊｰﾄﾓﾆﾀと通信ができません"
            ""
            "ﾊｰﾄﾓﾆﾀの電源は入っていますか？"
            "ﾊｰﾄﾓﾆﾀの通信線接続位置は合ってますか？"
            ""
            "PC側の通信線接続位置は合っていますか？"
            "RS232/USB変換機を接続するUSB端子を"
            "間違っていませんか？"
            ""
            "RS232/USB変換機はdriverをinstallする"
            "ときに接続していたUSB端子に接続して"
            "ご使用ください．"
            ""
            "念のためinfinity.txtのrs232c_portの設定も"
            "再度お確かめください．";