// pump.txt
// 汎用シリンジポンプモジュール USP.exe 設定ファイル
//
// '//' で始まる行，及び，改行だけの行は無視される
//
[System]
Startup=Show			// Show|Visible or Hide|Invisible|Background ... NVから起動した場合の表示モード 
ReqInterval=2			// ポンプの状態をチェックするインターバル(秒)

// 以下は，テルモスマートポンプ用ラックを使用している場合のみ設定
TPSSPort=50000			// Terumo SS リスニングポート

TciParam=Vdip,CTdip,CPdip,CEdip,TCI(Dip),1,1,U,0.1	// TP.exe用のパラメータがこの順
TciAverage=60			// TCIの流量を平均する場合の秒数 デフォルト300秒
TciAgent=ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ1%	// TCIに使用する薬剤名

// 薬剤リスト ... 以下の形式で記載
//   [JSA薬剤コード]?[薬剤名称],[薬剤量],[溶液量],[単位],[表示形式]
//   JSA薬剤コードは省略可能．その場合区切りの?も不要
//
[Drug]
0202?ﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙ,2,20,μg/kg/min,0.01
ｱﾈﾚﾑ,50,50,mg/kg/hr,0.01
0306?ﾛｸﾛﾆｳﾑ,50,5,mg/hr,0.1
ﾉﾙｱﾄﾞ,1,20,μg/kg/min,0.01
0106?ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ1%,500,50,mg/hr,1
0106?ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ,500,50,mg/kg/hr,1
0505?DOA,150,50,μg/kg/min,0.1
DOB,50,50,μg/kg/min,0.1
ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ,10,10,mg/hr,0.1

// ポンプ情報
//  [COMポート番号],[薬剤名称],[機種コード]
//  COMポートは，大文字'COM'の後ろにポート番号を続けて記入
// 薬剤名称は，上記薬剤リストに登録されている薬剤を記入する
// 薬剤名称に，該当する薬剤リストが存在しない場合，
// デフォルトの薬剤が選択されない状態で起動する
[Pump]
COM5,ﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙ,TE
//COM6,ﾉﾙｱﾄﾞ,TE
//COM7,ｱﾈﾚﾑ,CSP

// TCP指定の場合，TCP:CH/IP:ポンプID を指定
// CHn(1-9)は，ラックのチャンネル番号
// IPは，WiFiクライアントとして接続してくる単独ポンプ
TCP,ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ1%,2201010098	// 000100840000001803010140
//TCP,DOA,2511040023	// 000100990000002511040023

// シーケンス投与 for CSP-120
//  名称, 薬剤名, 単位, 値！秒数, 値！秒数, 値！秒数, .....
[Seq]
ｱﾈﾚﾑ1_12-1-0.8,ｱﾈﾚﾑ,mg/kg/hr,12.0!300,1.0!600,0.6!600,0.8!0
ｱﾈﾚﾑ2_6-0.8-0.6,ｱﾈﾚﾑ,mg/kg/hr,6.0!300,0.8!900,0.6!600,0.8!0
ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ10-8-6,ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ,mg/kg/hr,10!600,8!600,6!600,6!0
