// Aspect2000またはXP (BIS測定機)用 configuration file

// 参考資料：
// Aspect Medical Systems A-2000(TM) BIS(TM) MONITOR
// Serial Port Technical Specification

// パソコンとの接続には，市販のRS232C-9pinのストレート結線のケーブル
// をご使用ください．

// 使用に際してはBIS測定機の通信をBinaryモードに設定してください．
// 工場出荷時，通信モードはAsciiモードに設定されています．
// 設定変更はメーカーのサービスか営業マンに依頼してください．

// BISﾓﾆﾀの使用を途中で止めて(他症例に使うため等)他室へ
// 持ち出す際には，USB⇔RS232C変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀはPC側に残して，
// 通信ケーブルとBISﾓﾆﾀだけを取り外してください．
// 麻酔(記録)中にUSB⇔RS232Cｱﾀﾞﾌﾟﾀをパソコンから外すと，麻酔記録
// ソフト全体の動作に支障をきたす場合があります．

// 麻酔中にBISﾓﾆﾀを一旦はずして再度接続しても，データは取れます．
// もちろん通信線が外れている間のデータは取れませんが… m(v_v;)m

// モニタ中（データ収集中）にBISﾓﾆﾀ本体画面に"SoftwareError(E60)"
// というメッセージが表示されることがありますが，実害はありません．
// また，"SoftwareError(E60)"はモニタ開始時にも表示されることがあります．

// ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄのﾊﾟｽ名（各パソコンに合わせて書き換えてください）
// デバイス名を示すコロン":"と行末を示すセミコロン";"を忘れずに

rs232c_port = com9: ;
com_mode = binary ;

// 脳波の生波形 sample rate
eeg_sample_rate = 128; // 128 または 256
eeg_physio_range = 30; // 最小表示範囲（±μV）

// 以下はデータにつける名前です．（parcnf.txtの内容と一致させてください）

// 脳波生波形： これを指定しないと脳波生波形は収集されません．
// eeg_name = eeg;

// BIS値はsqi値が50%以上か未満かで，名前を区別できます．
// 名前の違いを利用して画面上のシンボルを違えて表示できます．
bis1_name = BIS; // sqi >= 50% (significant enough)

bis2_name = BIS; // 50% > sqi >= 15% (less significant)

// 直上の行をｺﾒﾝﾄして，直下の行のｺﾒﾝﾄを外すとsqiが50%未満の時に
// "BIS?"という名前でbis値が出力されます．
// ただし"BIS?"という名前はparcnf.txtには，登録されていません．
// "BIS?"を使う時は自分でparcnf.txtにも登録してシンボル等，適宜
// 設定してください．

//bis2_name = BIS?; // 50% > sqi >= 15% (less significant)

// burst supression ratio
bsr_name = BSR;

// spectral edge frequency
sef_name = SEF;

// BIS,BSR,SEFはparcnf.txtに，すでにシンボルが設定されていますが
// totPOW,lowEMG,SQIにはシンボルはありません．NV.exeのvital欄上で
// マウスを放置した時に数値がチップ表示されるだけです．

// total power
tpw_name = totPOW;

// lower freq. part in emg
emg_name = lowEMG;

// signal quality index
sqi_name = SQI;

err_report = no; // yesまたはno，通常はnoにしてください．
// yesにすると，BISﾓﾆﾀなしで麻酔を行った際に
//（最初から，あるいは途中からBISをはずして他室へ持ち出すなど），
// 下記err_firstまたはerr_silentメッセージを表示し続けます．
// err_reportをnoにしたばあいでも，ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ自体がopenできない時，
// 例えばUSB⇔RS232Cｱﾀﾞﾌﾟﾀがパソコンに取り付けられていない様な時
// だけは，下記err_commのメッセージを表示します．

err_success = 5
 "AspectBISﾓﾆﾀとの通信が回復しました．" ;
err_jummy = 30
 "AspectBISﾓﾆﾀとの通信エラーの頻度が規定の値を超えています．"
 ""
 "AspectBISﾓﾆﾀとの通信ケーブルが断線しかかっているか，または"
 "電磁気ノイズが多すぎて通信に支障をきたして"
 "います．"
 ""
 "ノイズ対策またはケーブルの交換をお願いします．" ;
err_silent = 180
 "AspectBISﾓﾆﾀと通信ができません"
 ""
 "AspectBISﾓﾆﾀの電源は入っていますか？"
 "通信線は外れていませんか？"
 "あるいはRS232/USB変換機が電気メスのノイズ"
 "などでフリーズしているかもしれません．"
 ""
 "AspectBISﾓﾆﾀの電源が入っていて，通信線も"
 "つながっているのに，通信できないときは，"
 "「ご案内とﾍﾙﾌﾟ」の「強制終了⇒再開準備」を"
 "実行してみてください．"
 ""
 "それでもだめな場合は，申し訳ありませんが，"
 "断線その他の，どこかの故障です．" ;
err_comm = 0
 "aspect.txt指定のrs232c_portを開く事が出来ません．"
 "使用説明書のRS232/USB変換機の項をお読みください．"
 "現在の構成で利用可能なRS232Cポートは"
 "ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ⇒ｼｽﾃﾑ⇒ﾃﾞﾊﾞｲｽﾏﾈｰｼﾞｬ⇒ﾎﾟｰﾄ(COM/LPT)で"
 "お確かめください" ;
err_first = 30
 "AspectBISﾓﾆﾀと通信ができません"
 ""
 "AspectBISﾓﾆﾀの電源は入っていますか？"
 "PC側の通信線接続位置は合っていますか？"
 "RS232/USB変換機を接続するUSB端子を"
 "間違っていませんか？"
 ""
 "RS232/USB変換機はdriverをinstallする"
 "ときに接続していたUSB端子に接続して"
 "ご使用ください．"
 ""
 "念のためaspect.txtのrs232c_portの設定も"
 "再度お確かめください．" ;