// 
// フクダコーリン Accumil V データ収集モジュール
//
Server=192.168.234.216:4601 	// Accumil V の場合に 接続するモニターIPを指定

//Startup=Show			// Show|Visible or Hide ... NVから起動した場合の表示モード 

// 測定された項目の単位は，OBX-6に単位が記述されており，
// '^'をセパレータとして，最初の項目が 単位コード，次が単位名称
// 単位コードは 10進．

// 測定データは
// OBX-2 に，タイプ "SN","NM", or "CWE" が格納される
//	多くは NM.  SNはIE比のみ(非対応)

// 以下の ITEM項目は，OBX-3を '^'で分割．最初の項目が ITEMコード
// 記載方法は，
// 観察されたITEMコード=paperChartでの項目名
// 血圧など，最大，平均，最小 のデータは
//   ITEMコード=paperChart項目名 + '|' + s, m, d とする
// とする
//

// モニターに対してリクエストする項目
//REQUEST=101,102,103,104,151,160,161,162,170,171,172,173,200,201,220,221,250,251,253,254,271,272,274,275,301,302,303,304,305,306,309,310,350,351,352,353,500,501,502,503,504,505,879,880,881,882

//[ITEM]
101=HR,/min						// MDC_ECG_HEART_RATE, 264864
102=PVCs					// MDC_ECG_V_P_C_RATE
103=ST1
104=ST2
105=ST_I
106=ST_II
107=ST_III
108=ST_aVR
109=ST_aVL
110=ST_aVF
111=ST_V1
112=ST_V2
113=ST_V3
114=ST_V4
115=ST_V5
116=ST_V6
151=RR,/min
160=SpO<sub>2</sub>,%		// MDC_PULS_OXIM_SAT_O2
161=PR_SpO2,/min
162=PI_SpO2
170=NIBP|s,mmHg
171=NIBP|d,mmHg
172=NIBP|m,mmHg
173=NIBP_PR,/min
174=IBP1|m,mmHg
175=IBP1|s,mmHg
176=IBP1|d,mmHg
178=IBP2|m,mmHg
179=IBP2|s,mmHg
180=IBP2|d,mmHg
182=IBP3|m,mmHg
183=IBP3|s,mmHg
184=IBP3|d,mmHg

200=T1,0x17a0
201=T2,0x17a0
202=Td,0x17a0
210=CO
210=TI
212=CI
213=TB

220=EtCO<sub>2</sub>,mmHg
221=FiCO<sub>2</sub>,mmHg
222=AWRR,/min		// Airway Resp Rate

250=CO2Et,mmHg
251=CO2Fi,mmHg
253=EtO<sub>2</sub>,mmHg
254=FiO<sub>2</sub>,mmHg
256=EtN<sub>2</sub>O,%
257=FiN<sub>2</sub>O,%
271=EtSEV,%
272=FiSEV,%
274=EtDES,%
275=FiDES,%
280=AgAwRR
281=MAC

301=Pmean,cmH2O
302=PEEP,cmH2O
303=Pplat,cmH2O
304=Pmax,cmH2O
305=MV,ml/min
306=VTE,ml
307=VTI,ml
308=I:E
309=Freq,/min
310=FiO2
311=Compliance
312=Resistance

350=BIS
351=SQI
352=SR
353=SEF
354=EMG
355=TP
356=BC

500=ART|s,mmHg
501=ART|m,mmHg
502=ART|d,mmHg
503=PA|s,mmHg
504=PA|m,mmHg
505=PA|d,mmHg
506=Ao|s,mmHg
507=Ao|m,mmHg
508=Ao|d,mmHg
515=FAP|s,mmHg
516=FAP|m,mmHg
517=FAP|d,mmHg

879=TOFratio				// MNDRY_NMT_TOF_RATIO
880=TOFcount                // MNDRY_NMT_TOF_COUNT
881=ST_Ratio
882=ST_Count
883=DBS_Ratio
834=DBS_Count
885=PTC
886=T1
